**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**КЪМ ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ**

**ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП**

**С ПРЕДМЕТ:**

**„Доставка на преносима PVC настилка за волейбол с аксесоари за съхранение, транспортиране и монтаж за нуждите на БФВ“**

**2017 г.**

1. **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ)**

Настилката е, както следва:

- 756 m2 отговаряща на стандартно игрално поле с размери 36 х 21 м.;

- Цветовете на настилката да отговарят на изискванията на Международната федерация по волейбол **/**Fédération Internationale de Volleyball (FIVB)**/**

- Общият брой на рулата да е до 26 бр.;

- Метални палети за транспортиране на рулата съобразени с техните размери -5 бр.;

- Количка за монтаж и демонтаж-1 бр.;

- Апликатор за двойно залепващо тиксо -1 бр.;

- Развивач- 1 бр.;

- Двойно залепващо тиксо за дървен под- 12 бр.;

- Бяла лента за разчертаване с ширина 5 см.-5 бр.;

- Велкро държач или еквивалент за съхранение на навити рула- 78 бр.

Настилката и аксесоарите към нея ще бъдат доставени в склад на федерацията, находящ се на територията на град София, за сметка на Изпълнителя.

Обектите, в които ще се монтира настилката, са спортни зали. Местата за монтаж на настилката ще бъдат избрани така, че да отговарят на изискванията за влажнос- до 4% и средна температура на увъздуха-16 градуса по Целзии.

**Общи и специфични изисквания:**

1. Настилката и аксесоарите към нея ще бъдат доставени в склад на БФВ на територията на град София.

2. Цветовете на настилката да отговарят на изискванията на Международната федерация по волейбол **/**Fédération Internationale de Volleyball (FIVB)**/-синьо, оранжево и червено.**

3. Гаранционен срок да е не по – малък от 60 месеца, като поддръжката /ако се налага такава/, предписана от завода производител през този период се извършва от и за сметка на Изпълнителя. За извършена поддръжка се подписва двустранен протокол.

4. В определената цена на обществената поръчка влизат всички укрепващи елементи, консумативи и други материали, необходими за нормалния монтаж и предназначение на настилката и аксесоарите, както и транспортирането им до склад на БФВ.

5. В рамките на гаранцията, при настъпили повреди по гаранционните условия, Изпълнителят ги отстранява за своя сметка в срок до 5 работни дни от подаване на сигнала (уведомяването). Уведомлението се извършва от отговорник по договора от страна на Възложителя по телефона и се потвърждава по e-mail.